Początek
Indeks

# Nadawanie nazwy i hasła stacji bazowej lub Time Capsule

Nazwa nadana urządzeniu bezprzewodowemu ułatwia jego identyfikację w sieciach złożonych z wielu urządzeń. Pozwala to na łatwiejsze zlokalizowanie urządzenia. Nazwa urządzenia bezprzewodowego widoczna jest na liście z lewej strony okna Narzędzia AirPort. Istnieje również możliwość zabezpieczenia urządzenia bezprzewodowego za pomocą hasła. Daje to pewność, że tylko osoby znające hasło będą mogły dokonywać zmian w konfiguracji stacji bazowej.

Informacje kontaktowe i lokalizacja urządzenia mogą być przydatne, gdy aktywność urządzenia monitorowana jest za pomocą SNMP (Simple Network Management Protocol).

Zaznacz „Pozwól na konfigurowanie przez WAN”, aby konfigurować urządzenie bezprzewodowe za pośrednictwem portu Ethernet WAN. Umożliwi to wprowadzanie zmian w konfiguracji, będąc podłączonym do sieci. Jeżeli urządzenie bezprzewodowe obsługuje konta z usługą nazw domen, możesz zaznaczyć „Pozwól konfigurować przez Internet, używając Bonjour“, aby stacja bazowa stała się dostępna w Internecie.

Jeżeli posiadasz dostęp do serwera czasu w sieci lokalnej lub w Internecie, możesz zaznaczyć pole wyboru „Ustaw czas automatycznie” i wybrać serwer czasu. Możesz również wybrać z menu strefę czasową, jeżeli urządzenie bezprzewodowe obsługuje tę funkcję. Da to pewność, że w urządzeniu jest ustawiony prawidłowy czas, co jest przydatne podczas monitorowania dzienników.

### Podobne tematy

Konfigurowanie urządzenia bezprzewodowego AirPort