Início
Índice

# Como proteger a rede sem fio com senha

Para proteger a comunicação em sua rede sem fio, ative a encriptação de dados em sua estação base AirPort ou Time Capsule. Os usuários que se conectarem à sua rede sem fio serão solicitados a digitar uma senha ou um nome de usuário e senha.

Existem diferentes tipos de senha que você pode escolher para proteger a sua rede, dependendo do dispositivo que você está configurando e dos recursos dos computadores clientes que irão se conectar à sua rede.

WEP: se a sua estação base for compatível, escolha esta opção e digite uma senha para proteger a rede com uma senha WEP (Wired Equivalent Privacy). Algumas estações base AirPort Extreme e AirPort Express suportam encriptação de 40 e 128 bits. Escolha “WEP 40 bits” no menu local Segurança Sem Fio para o máximo de compatibilidade ou escolha “WEP 128 bits”, que fornece maior segurança de WEP.

Se você escolher a encriptação de 128 bits, apenas computadores com placas de rede sem fio compatíveis com encriptação de 128 bits poderão se conectar à rede. Se você escolher a encriptação de 40 bits, os computadores com placas de rede sem fio compatíveis com 40 e 128 bits poderão se conectar à rede, mas eles se conectarão com a encriptação de 40 bits apenas.

WPA/WPA2 Pessoal: escolha esta opção para proteger sua rede com Acesso Protegido Wi-Fi. Escolha Senha e digite uma senha entre 8 e 63 caracteres ASCII ou escolha Chave Pré-Compartilhada e digite uma senha com exatamente 64 caracteres hexadecimais. Os computadores clientes sem fio que utilizem WPA ou WPA2 poderão se conectar à rede.

WPA2 Pessoal: escolha esta opção para proteger sua rede com o Acesso Protegido Wi-Fi se apenas computadores cliente que utilizem WPA2 forem se conectar à rede.

WPA/WPA2 Empresarial: escolha esta opção se estiver configurando uma rede que inclua um servidor de autenticação, tal como um servidor RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Digite o endereço IP e o número da porta dos servidores principal e secundário, e digite um “segredo compartilhado”, que é a senha do servidor. Utilize essa opção se computadores cliente sem fio que utilizem WPA e WPA2 forem se conectar à sua rede.

WPA2 Empresarial: escolha esta opção caso esteja configurando uma rede que inclua um servidor de autenticação e somente computadores clientes que utilizem o WPA2 forem se conectar à rede.

WEP (Transitional Security Network): utilize esta opção se tanto os computadores compatíveis com WEP como os computadores compatíveis com WPA/WPA2 forem conectar-se à rede. Utilize uma senha de exatamente 13 caracteres.

## Para proteger sua rede sem fio com uma senha:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo sem fio que está configurando e clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Sem Fio.

4. Escolha um esquema de senha no menu local Segurança Sem Fio.

5. Digite a senha que todos os usuários precisarão utilizar para conectar-se a essa rede sem fio.

Se você escolher Nenhum no menu local Segurança Sem Fio, sua rede sem fio ficará acessível a todas as pessoas que estejam no raio de alcance da mesma.

Para obter mais informações sobre WPA Pessoal e WPA Empresarial, clique no link abaixo.

### Temas relacionados

Segurança do AirPort

WPA (Acesso Protegido Wi-Fi)