Início
Índice remissivo

# Como partilhar a ligação à Internet

É possível configurar a estação-base ou Time Capsule para partilhar um único endereço IP com todos os clientes da rede usando os protocolos DHCP e NAT.

Se a estação-base ou Time Capsule usar PPPoE para se ligar à Internet, já partilha um único endereço IP através de DHCP e NAT.

## Para partilhar a ligação à Internet:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Se necessário, introduza a palavra-passe da estação-base.

3. Clique em "Internet" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligação à Internet".

4. Seleccione "Partilhar um endereço IP público" ou "Distribuir intervalo de endereços IP" no menu instantâneo "Partilha de ligação".

Activar DHCP e NAT através da partilha de um endereço IP público, ou distribuindo uma gama de endereços IP, permite à estação-base ou Time Capsule atribuir endereços IP aos computadores-cliente de forma dinâmica e automática, o que simplifica a configuração TCP/IP de cada computador.

### Tópicos relacionados

DHCP

NAT (“Network Address Translation”, tradução de endereços de rede)