Startsida
Index

# Dela en Internetanslutning med flera datorer

Med en AirPort-basstation eller en Time Capsule kan flera datorer dela en och samma Internetanslutning. Basstationen eller Time Capsule delar ut IP-adresser och dirigerar Internetinformation till datorer i AirPort-nätverket med hjälp av DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) och NAT (Network Address Translation).

## Så här slår du på DHCP och NAT:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på Internetanslutning.

4. Välj ”Dela en allmän IP-adress” från popupmenyn Anslutningsdelning.

5. Klicka på DHCP och välj ett adressintervall från popupmenyn DHCP-intervall. Som förval använder enheten adressintervallet 10.0.1.2 till 10.0.1.200.

Du kan även ställa in andra alternativ för DHCP, till exempel hur länge en klientdator får en giltig IP-adress, reservera särskilda IP-adresser för särskilda klientdatorer, med mera.

Klicka på länken nedan om du vill veta mer om att använda DHCP i nätverket.

### Relaterade ämnen

DHCP

NAT (Network Address Translation)