Początek
Indeks

# Podłączanie do Internetu za pomocą PPPoE

Niektórzy dostawcy Internetu za pomocą modemów kablowych lub modemów DSL wymagają, aby wykorzystywać PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) do łączenia się z Internetem.

Jeżeli korzystasz z modemu DSL lub kablowego, upewnij się przed konfigurowaniem stacji bazowej, że modem jest podłączony do linii telefonicznej lub gniazda w ścianie i do gniazda sieci zewnętrznej (WAN) urządzenia bezprzewodowego.

Otwórz Narzędzie AirPort, zaznacz urządzenie, które konfigurujesz, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne. Kliknij w Internet w pasku narzędzi, a następnie kliknij w Połączenie z Internetem. Wybierz PPPoE z menu Połącz za pomocą.

Na Macu Narzędzie AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

## Jak skonfigurować stację bazową do wykorzystania PPPoE?

1. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i inne informacje dostarczone przez dostawcę Internetu.

   Kiedy stacja bazowa lub Time Capsule skonfigurowane są do łączenia za pomocą PPPoE, urządzenie automatycznie otrzymuje adres IP od ISP i wykorzystuje DHCP i NAT do udostępniania połączenia IP komputerom w sieci bezprzewodowej.

2. Rozwiń menu Połączenie i wybierz z niego „Zawsze włączone”, „Automatycznie” lub „Ręcznie”.

- Jeżeli wybierzesz „Zawsze włączone”, urządzenie bezprzewodowe pozostanie połączone z modemem i Internetem tak długo, jak długo modem będzie włączony.

- Jeżeli z menu Połączenie wybierzesz Automatycznie lub Ręcznie, wybierz przedział czasowy, na przykład „10 minut” z menu „Rozłącz przy braku aktywności”. Gdy nie użyjesz przez ustalony czas żadnego programu korzystającego z Internetu, urządzenie bezprzewodowe automatycznie rozłączy się z Internetem.

- Jeżeli wybierzesz Automatycznie, urządzenie bezprzewodowe połączy się z modemem, który połączy się z Internetem wtedy, gdy użyjesz programu wymagającego takiego połączenia, np. przeglądarki internetowej, programu pocztowego lub programu do rozmów internetowych.

- Jeżeli wybierzesz Ręcznie, trzeba będzie ręcznie łączyć modem z Internetem, gdy używany program będzie wymagał połączenia internetowego.

3. Kliknij w Uaktualnij, aby wyzerować urządzenie bezprzewodowe z nowymi ustawieniami.

Jeżeli przeglądarka internetowa zgłasza błąd połączenia podczas łączenia się z Internetem, poczekaj aż komputer połączy się z siecią AirPort, a następnie upewnij się, że sieć jest połączona z Internetem.

W celu sprawdzenia połączenia można skorzystać z ikony statusu połączenia bezprzewodowego, widocznej w pasku menu (na Macu) lub z ikony sieci bezprzewodowej, widocznej w zasobniku systemowym (na komputerze z systemem Windows).

### Podobne tematy

Konfigurowanie urządzenia bezprzewodowego AirPort

PPPoE