Inicio
Índice

# Protección de la red inalámbrica mediante contraseña

Para garantizar la seguridad en las comunicaciones a través de la red inalámbrica, active el sistema de encriptación de datos de la estación base AirPort o Time Capsule. Se pedirá la contraseña o nombre y contraseña a los usuarios que se conecten a la red inalámbrica.

Según el dispositivo que configure y la capacidad de los ordenadores cliente que se unan a la red, existirán distintos tipos de contraseña.

WEP: si su estación base lo admite, seleccione esta opción e introduzca una contraseña para proteger su red con una contraseña WEP (Wired Equivalent Privacy). Algunas estaciones base AirPort Extreme y AirPort Express admiten los sistemas de encriptación de 40 bits y de 128 bits. Para obtener la máxima compatibilidad, seleccione “WEP de 40 bits” en el menú local “Seguridad de la red inalámbrica” y, si desea alcanzar el nivel máximo de seguridad WEP, seleccione “WEP de 128 bits”.

Si selecciona la encriptación de 128 bits, solo los ordenadores equipados con tarjetas de red inalámbrica que usen este sistema de encriptación podrán conectarse a la red. Si selecciona la encriptación de 40 bits, los ordenadores equipados con tarjetas de red inalámbricas que usen tanto el sistema de encriptación de 40 bits como el de 128 bits podrán conectarse a la red inalámbrica, pero solo con un nivel de encriptación de 40 bits.

WPA/WPA2 Personal: seleccione esta opción para proteger la red mediante el sistema WPA (Wi-Fi Protected Access). Seleccione la opción Contraseña e introduzca una contraseña de entre 8 y 63 caracteres ASCII, o bien seleccione la opción “Clave precompartida” e introduzca una contraseña de exactamente 64 caracteres hexadecimales. Los ordenadores cliente inalámbricos que usen WPA o WPA2 podrán conectarse a la red.

WPA2 Personal: seleccione esta opción para proteger la red con Wi-Fi Protected Access cuando sólo se vayan a conectar a la red ordenadores cliente que usen WPA2.

WPA/WPA2 Empresa: seleccione esta opción si va a configurar una red que incorpora un servidor de autenticación, como un servidor RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), con cuentas de usuario individuales. Introduzca la dirección IP y el número de puerto del servidor primario y secundario, e introduzca un “secreto compartido”, que es como se denomina la contraseña del servidor. Use esta opción si se van a conectar a la red ordenadores cliente que utilicen WPA y WPA2.

WPA2 Empresa: seleccione esta opción para configurar una red con un servidor de autenticación a la que solo se vayan a conectar ordenadores cliente que usen WPA2.

WEP (red de seguridad de transición): utilice esta opción si se van a conectar a la red ordenadores cliente que sean compatibles con WPA y WPA/WPA2. Introduzca una contraseña de exactamente 13 caracteres.

## Para proteger mediante contraseña la red inalámbrica:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo inalámbrico que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en AirPort de la barra de herramientas y, después, haga clic en Inalámbrica.

4. Elija un método de protección por contraseña en el menú desplegable “Seguridad de la red Inalámbrica”.

5. Escriba la contraseña que deberán introducir todos los usuarios para conectarse a esta red inalámbrica.

Si selecciona la opción Ninguna en el menú local “Seguridad de la red inalámbrica”, cualquier equipo situado dentro del radio de alcance de la red inalámbrica podrá acceder a ella.

Para obtener más información acerca de los sistemas de seguridad WPA Personal y WPA Empresa, haga clic en el enlace siguiente.

### Temas relacionados

Seguridad de AirPort

Wi-Fi Protected Access (WPA)