主页
索引

# 设定基站或 Time Capsule 的 NAT 选项

若要为 AirPort 无线设备设置“网络地址转换 (NAT)”选项，请打开设备的配置，点按“互联网”，确定设备已在“连接共享”弹出式菜单中被设置为共享公共 IP 地址，然后点按“NAT”。

## NAT 选项包括：

- 启用默认主机：默认主机是网络上的一台电脑，它面向于互联网并接收所有入站数据流。如果您要使用 AirPort 网络上的电脑来玩网络游戏，或者想要通过单台电脑来传送所有互联网数据流，则默认主机可能是非常有用的。

- 启用 NAT 端口映射协议：NAT 端口映射协议 (NAT-PMP) 是一份“互联网工程任务组互联网草案”，是更常见的通用即插即用 (UPnP) 协议的备用协议，许多 NAT 路由器都使用它。NAT-PMP 允许专用网络（在 NAT 路由器后方）中的电脑自动配置路由器以允许专用网络外的客户端联系这台电脑。

  协议中包含一种方法，用于检索 NAT 网关的公共 IP 地址，从而允许客户端向希望与它通信的同等客户端告知此 IP 地址和端口编号。当前的 Apple 产品使用了此协议，包括 Mac OS X 10.4 Tiger、AirPort Extreme 和 AirPort Express 联网产品、Time Capsule 和 Bonjour（Windows 版）。

若要设定 NAT 选项，您必须将基站或 Time Capsule 设置为使用 DHCP 和 NAT 来共享其互联网连接。

### 相关主题

网络地址转换 (NAT)

端口映射