ホーム
索引

# オーディオおよびビデオストリーミングの品質を制御する

AirMac ネットワークで特定のオーディオおよびビデオストリーミングサーバまたはマルチキャスト機能を備えたアプリケーションを使用している場合は、マルチキャストレートを設定して伝送の品質を制御できます。

## マルチキャストレートを設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、「ワイヤレス」をクリックします。

4. 「ワイヤレス・ネットワーク・オプション」をクリックしてから、「マルチキャストレート」ポップアップメニューからレートを選択します。

マルチキャストレートを高くした場合、ネットワークでワイヤレス通信範囲内にあり、設定したレートを達成できるクライアントだけが伝送を受信します。

マルチキャストレートを 1 Mbps（メガビット／秒）に設定して、ネットワークの範囲をデフォルトを超える範囲まで広げることができます。