Inizio
Indice

# Cosa significa quando l'indicatore luminoso di stato lampeggia?

La seguente tabella descrive il comportamento dell'indicatore luminoso di stato per le basi AirPort Extreme 802.11n, Time Capsule e AirPort Express. L'indicatore luminoso di stato di AirPort Express non si illumina di blu.

Indicatore luminoso di AirPort
Stato/descrizione

Spento

Il dispositivo non è collegato.

Verde lampeggiante

Il dispositivo è in fase di avvio.

Se selezioni "Lampeggianti durante l'attività" dal menu a comparsa "Stato dei led" (nel pannello delle impostazioni della base nell'Utility AirPort), l'indicatore luminoso di stato potrebbe lampeggiare in verde per indicare un'attività normale.

Verde fisso

Il dispositivo è acceso e funziona regolarmente. Se selezioni "Lampeggianti durante l'attività" dal menu a comparsa "Stato dei led" (nel pannello delle impostazioni della base nell'Utility AirPort), l'indicatore luminoso di stato potrebbe lampeggiare in verde per indicare un'attività normale.

Ambra lampeggiante

Il dispositivo sta segnalando un problema. Vedi sotto.

Ambra fisso

Il dispositivo sta completando l'avvio.

Verde e ambra lampeggianti

Potrebbe esserci un problema all'avvio. Il dispositivo si riavvierà e proverà di nuovo.

Blu fisso

Il dispositivo è pronto per consentire a un client wireless di accedere al network.

Per informazioni sull'indicatore di stato lampeggiante, apri Utility AirPort, seleziona il dispositivo, quindi scegli Configurazione manuale dal menu base. Se necessario, inserisci la password, quindi fai clic su Stato della base per visualizzare le informazioni relative all'indicatore di stato lampeggiante.