Start
Index

# Bereitstellen einer spezifischen DHCP-Adresse für Client-Computer

Sie können Ihre 802.11n-Basisstation oder Ihre Time Capsule so konfigurieren, dass für Client-Computer in Ihrem AirPort-Netzwerk eine DHCP-Adresse reserviert wird. Greifen diese Client-Computer dann auf Ihr Netzwerk zu, stellt die Basisstation oder Time Capsule den Client-Computern die reservierte DHCP-Adresse bereit.

Ihre Basisstation oder Time Capsule muss so konfiguriert sein, dass das Gerät Client-Computern in Ihrem Netzwerk IP-Adressen über DHCP bereitstellt, damit Sie eine DHCP-Reservierung vornehmen können.

## Gehen Sie wie folgt vor, um DHCP-Reservierungen vorzunehmen:

1. Öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm. Auf einem Computer mit Mac OS X ist es im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

2. Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und klicken Sie dann auf "Man. Konfiguration". Geben Sie ggf. das Kennwort ein.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Internet" und klicken Sie dann auf "DHCP".

4. Klicken Sie auf "Hinzufügen" (+) unter der Liste "DHCP-Reservierungen" und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm zum Reservieren einer DHCP-Adresse. Ihnen muss die MAC-Adresse des Client-Computers bekannt sein, für den Sie die Adresse reservieren, und Sie müssen entscheiden, welche Adresse des DHCP-Bereichs Sie reservieren möchten.

### Verwandte Themen

DHCP