Inizio
Indice

# Condividere una connessione a Internet con più computer

Una base AirPort o un Time Capsule sono in grado di condividere una singola connessione Internet con diversi computer. La base o il Time Capsule sono in grado di fornire gli indirizzi IP e trasmettere le informazioni Internet ai computer del network AirPort mediante DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e NAT (Network Address Translation).

## Per attivare DHCP e NAT:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer con sistema operativo Mac OS X, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo che stai configurando, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Fai clic su Internet nella barra degli strumenti, quindi su "Connessione a Internet".

4. Scegli "Condividi un indirizzo IP (WAN) pubblico" dal menu a comparsa Condivisione documenti.

5. Fai clic su DHCP e scegli una serie di indirizzi dal menu a comparsa Serie DHCP. Di default, il dispositivo utilizza l'intervallo di indirizzi da 10.0.1.2 a 10.0.1.200.

Inoltre, puoi impostare altre opzioni DHCP, quali il tempo impiegato da un client per ricevere un indirizzo IP valido, la prenotazione di indirizzi IP specifici per determinati computer client e altro ancora.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di DHCP, fai clic sul link sottostante.

### Argomenti correlati

DHCP

NAT (Network Address Translation)