Início
Índice remissivo

# Como usar várias estação-base numa rede Ethernet

Pode configurar múltiplas estações-base AirPort Extreme ou Time Capsules para criar uma rede sem fios única (designada por rede de “roaming").

## Para criar uma rede de "roaming":

1. Ligue todas as estações-base e Time Capsules à mesma subrede na rede Ethernet e dê o mesmo nome e palavra-passe da rede a cada dispositivo.

2. Para atribuir endereços IP aos clientes na rede usando o protocolo DHCP, configure um dispositivo como servidor DHCP. Para fazer isto:

- Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows. Seleccione o dispositivo que está a configurar como servidor DHCP e clique em “Configuração manual”.

  Certifique-se de que o dispositivo atribui uma gama de endereços IP verdadeiros. Os endereços IP privados usados pela Tradução de Endereços de Rede (NAT) não podem ser usados para o "roaming". Clique em “Internet” na barra de ferramentas, clique em “Ligação à Internet” e seleccione a opção “Distribuir intervalo de endereços IP” no menu instantâneo “Partilha da ligação”.

3. Configure todas as outras estações-base como pontes, desactivando o DHCP e NAT. Para fazer isto:

- No Utilitário AirPort, seleccione o dispositivo que quer configurar como ponte e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

  Clique em “Internet” na barra de ferramentas, clique em “Ligação à Internet” e escolha “Desactivado (modo de ponte)” no menu instantâneo “Partilha da ligação” no dispositivo que quer configurar como ponte.

Se estiver a usar dispositivos sem fios que suportem 802.11n, é possível aumentar o alcance da rede configurando um sistema WDS dinâmico.

### Tópicos relacionados

Como aumentar o alcance de uma rede 802.11n