Hjem
Register

# Hvis basen eller Time Capsule er sluttet til en router, der leverer NAT og DHCP

Hvis basen eller Time Capsule er sluttet til en router eller en anden netværksenhed, der bruger NAT (Network Address Translation) til deling af en enkelt Internetforbindelse med flere computere på netværket, og du bruger DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) til at levere private IP-adresser, skal du slå NAT og DHCP fra på basen eller Time Capsule.

På de fleste netværk er der kun brug for en enhed, der bruger NAT og DHCP til at tildele IP-adresser.

## Du slår NAT og DHCP fra på følgende måde:

1. Åbn AirPort-værktøj, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en computer med Mac OS X og i Start > Alle programmer > AirPort på en Windows-computer.

2. Vælg den enhed, du indstiller, og klik derefter på Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden.

3. Klik på Internet i værktøjslinjen, og klik på Internetforbindelse.

4. Vælg Fra (brofunktion) på lokalmenuen Deling af forbindelse.

Når NAT og DHCP er slået fra, fungerer enheden som en enkel bro mellem de netværkscomputere, der er forbundet vha. af kabler, og dem, der er forbundet trådløst.

### Beslægtede emner

DHCP