Accueil
Index

# Configuration d’un réseau invité

En configurant un réseau d’invités, une partie de votre connexion à Internet est réservée aux « invités », à savoir des clients sans fil pouvant accéder au réseau d’invités et se connecter à Internet sans accéder à votre réseau privé.

Si les services de partage sont configurés sur les ordinateurs clients, les invités peuvent alors communiquer aussi entre eux.

Le périphérique sans fil Apple doit être configuré pour partager son adresse IP publique.

## Pour configurer un réseau d’invités :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort qui se trouve dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un Mac ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort sur un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique sans fil sur lequel vous souhaitez configurer un réseau d’invités, puis cliquez sur Continuer.

   L’Assistant réglages vous permet d’indiquer les réglages à utiliser avec votre périphérique et votre réseau privé.

3. Par défaut, le réseau d’invités s’intitule « Réseau d’invités XXX », où XXX correspond au nom de votre réseau privé. Vous avez la possibilité de modifier le nom du réseau d’invités dans le champ « Activer le réseau d’invités.

4. Attribuez un mot de passe au réseau d’invités ou sélectionnez Aucun dans le menu local « Sécurité du réseau d’invités ».

5. Cliquez sur Continuer pour conclure la saisie des réglages à travers l’assistant, puis cliquez sur Mettre à jour.

Si vous voulez autoriser des invités à communiquer entre eux, assurez-vous que les services de partage sont configurés sur les ordinateurs clients. Sélectionnez le périphérique sans fil dans Utilitaire AirPort, puis cliquez sur Configuration manuelle. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, sur Réseau d’invités, puis sélectionnez « Autoriser les clients du réseau d’invités à communiquer entre eux ».