Início
Índice

# Como utilizar várias estações base em uma rede Ethernet

Você pode configurar várias estações base AirPort Extreme ou Time Capsules para criar uma única rede sem fio (conhecida como “rede itinerante”).

## Para configurar uma rede itinerante:

1. Conecte todas as estações base e Time Capsules à mesma sub-rede em sua rede Ethernet e dê o mesmo nome de rede e senha a cada dispositivo.

2. Para atribuir endereços IP a clientes da rede utilizando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), configure um dispositivo como o servidor DHCP. Para isso:

- Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows. Selecione o dispositivo que está configurando como o servidor DHCP e clique em Ajuste Manual.

  Verifique se o dispositivo atribui um intervalo de endereços IP reais. Endereços IP privados utilizados por NAT (Network Address Translation) não podem ser utilizados para sistemas de itinerário. Na barra de ferramentas, clique em Internet, clique em Conexão à Internet e escolha “Distribuir um intervalo de endereços IP” no menu local Compartilhamento da Conexão.

3. Configure todas as outras estações base como pontes, desativando o DHCP e NAT. Para isso:

- No utilitário AirPort, selecione o dispositivo que deseja configurar como uma ponte e clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

  Na barra de ferramentas, clique em Internet, clique em Conexão à Internet e escolha “Desativado (modo Ponte)” no menu local Compartilhamento da Conexão do dispositivo que você deseja configurar como uma ponte.

Caso esteja utilizando dispositivos sem fio compatíveis com 802.11n, será possível aumentar o raio de alcance da rede configurando um WDS (Sistema de Distribuição Sem Fio) dinâmico.

### Temas relacionados

Ampliação do raio de alcance de uma rede 802.11n