Startsida
Index

# Ansluta till Internet med PPPoE

Vissa leverantörer av Internet via kabel- och DSL-modem kräver att du använder PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) för att ansluta till Internet.

Om du använder ett DSL- eller kabelmodem ser du till att det är anslutet till telefon- eller kabeljacket och till WAN-porten på den trådlösa enheten innan du ställer in basstationen.

Öppna AirPort-verktyg, markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på Internet i verktygsfältet och sedan på Internetanslutning. Välj PPPoE från popupmenyn Anslut via.

AirPort-verktyg finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

## Så här ställer du in basstationen för anslutning via PPPoE:

1. Ange användarnamn, lösenord och eventuella övriga uppgifter som du fått av Internetleverantören.

   När du ställer in basstationen eller Time Capsule för anslutning via PPPoE får enheten en IP-adress från InternetIeverantören automatiskt, och delar den anslutningen med datorer i det trådlösa nätverket via DHCP och NAT.

2. Välj Alltid på, Automatiskt eller Manuellt från popupmenyn Anslutning.

- Om du väljer Alltid på förblir den trådlösa enheten ansluten till modemet och Internet så länge modemet är påslaget.

- Om du väljer Automatiskt eller Manuellt från popupmenyn Anslutning måste du välja en tidsgräns, t.ex. ”10 minuter”, från popupmenyn ”Koppla ner vid overksamhet”. Om du inte använder något program som kräver Internetanslutning under den tid du valt blir du frånkopplad från Internet.

- Om du väljer Automatiskt ansluter den trådlösa enheten till modemet, som i sin tur ansluter till Internet, när du använder ett program som kräver en Internetanslutning, t.ex. ett e-postprogram, en snabbmedelandetjänst eller ett webbprogram.

- Om du väljer Manuellt måste du ansluta modemet till Internet när du använder ett program som kräver en Internetanslutning.

3. Klicka på Uppdatera så återställs den trådlösa enheten med de nya inställningarna.

Om din webbläsare rapporterar ett anslutningsfel när du försöker ansluta till Internet, vänta tills datorn är ansluten till AirPort-nätverket och kontrollera att nätverket är anslutet till Internet.

Du kontrollerar anslutningarna med statussymbolen för trådlösa anslutningar i menyraden på en Mac. På Windows-dator hittar du symbolen för trådlösa nätverk i systemfältet.

### Relaterade ämnen

Ställa in en trådlös AirPort-enhet

PPPoE