首頁
索引

# 為用戶端電腦提供指定的 DHCP 位址

您可以將您的 802.11n 基地台或 Time Capsule 設定成為 AirPort 網路的用戶端電腦保留 DHCP 位址。當那些用戶端電腦加入您的網路時，您的基地台或 Time Capsule 會為它們提供相同的 DHCP 位址。

在可以保留 DHCP 位址前，您的基地台或 Time Capsule 必須設定為使用 DHCP 來為網路上的用戶端電腦提供 IP 位址。

## 若要設定 DHCP IP 保留：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 Internet，然後按一下 DHCP。

4. 請按一下位於“DHCP IP 保留”列表下方的“加入”（+），然後依照螢幕說明來保留 DHCP 位址。您將需要知道您想要保留位址的用戶端電腦的 MAC 位址，而且您將會要決定從 DHCP 通訊範圍內保留哪些位址。

### 相關主題

DHCP