Hjem
Register

# Indstille ekstern udskrivning

Hvis basen eller Time Capsule er forbundet med et Ethernet-netværk, og en kompatibel USB-printer er tilsluttet, kan klienter på Ethernet-netværket udskrive til din printer. Dette kaldes ekstern udskrivning.

## Du slår ekstern udskrivning til på følgende måde:

1. Åbn AirPort-værktøj, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en computer med Mac OS X og i Start > Alle programmer > AirPort på en Windows-computer.

2. Vælg den enhed, du indstiller, og klik derefter på Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden.

3. Klik på Printere på værktøjslinjen, og kontroller, at printeren findes på listen.

Vælg “Del printere via WAN” for at dele printeren på den trådløse enheds WAN-port. Du kan også dele printeren via Internet vha. Bonjour.

### Beslægtede emner

udskrive

Bonjour