Koti
Hakemisto

# Sillan luominen

Voit sammuttaa internet-jaon muodostaaksesi sillan verkon langattomien ja langallisten tietokoneiden välille. Kun siltaus on päällä, AirPort-tietokoneet voivat käyttää kaikkia ethernet-verkon palveluita. Langaton laite ei tarjoa internet-jakopalveluita.

Tukiaseman tai Time Capsulen käyttäminen siltana saattaa ratkaista yhteensopivuusongelmia tukiaseman internet-jako-ominaisuuksien ja internet-palveluntarjoajan yhteysmenetelmän välillä.

Jos muodostat internet-yhteyden PPPoE:ta käyttäen, et voi käyttää sitä siltana. Kun tukiasema käyttää PPPoE:tä, se toimii reitittimenä ja jakaa IP-osoitteita verkon asiakkaille DHCP:tä ja NAT:ia käyttäen.

## Langattoman laitteen asettaminen sillaksi:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Macissa Ohjelmat-kansiossa olevassa Lisäohjelmat-kansiossa ja Windowsissa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse langaton laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa Internet ja sitten Internet-yhteys.

4. Valitse Yhteyden jakaminen -ponnahdusvalikosta ”Pois (siltatila)”.

### Tähän liittyvät aiheet

DHCP

osoitteenkääntö (NAT)