Startsida
Index

# Skydda det trådlösa nätverket med WPA2

AirPort stöder två WPA2-lägen: Enterprise-läget som använder en RADIUS-server för användarautentisering och Personal-läget som inte behöver en RADIUS-server.

Enterprise-läge är gjort för större nätverk som troligen ställs in och underhålls av en professionell IT-ansvarig. För att ett WPA Enterprise-nätverk ska kunna ställas in måste en 802.1x-anslutning först ställas in. 802.1x-anslutningen kräver ett autentiseringsprotokoll, t.ex. TTLS, LEAP eller PEAP. Den kräver också en autentiseringsserver för att hantera nätverksanvändares ID-handlingar och certifikat.

Klicka på länken nedan om du vill ha information om och instruktioner för hur du ställer in ett WPA Enterprise-nätverk.

Ställa in ett WPA2 Enterprise-nätverk

Personal-läge är avsett för hemnätverk eller mindre kontorsnätverk och kan ställas in och administreras av de flesta användare. Personal-läge kräver inte en separat autentiseringsserver. Nätverkets användare behöver vanligtvis bara ange ett användarnamn och lösenord för att ansluta till nätverket.

## Så här ställer du in ett WPA2 Personal-nätverk:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera enheten du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på AirPort i verktygsfältet och sedan på Trådlöst.

4. Välj WPA/WPA2 Personal från popupmenyn Trådlös säkerhet om du vill att datorer med stöd för WPA och WPA2 ska kunna ansluta till nätverket. Välj WPA2 Personal om du bara vill att datorer med stöd för WPA2 ska kunna ansluta till nätverket.

5. Ange ett lösenord som består av 8 till 63 ASCII-tecken.