Inicio
Índice

# Cómo compartir una conexión a Internet con varios ordenadores

Una estación base AirPort o una Time Capsule permite compartir una única conexión a Internet entre varios ordenadores. La estación base o time Capsule puede asignar direcciones IP y canalizar la conexión a Internet para todos los ordenadores de la red AirPort que utilizan los sistemas DHCP y NAT.

## Para activar DHCP y NAT:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en "Configuración manual". Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en Internet en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en “Conexión a Internet”.

4. Seleccione “Compartir una dirección IP pública” en el menú local “Compartir conexión”.

5. Haga clic en DHCP y seleccione un intervalo de direcciones en el menú local “Intervalo DHCP”. Por omisión, el dispositivo utiliza el intervalo de direcciones comprendido entre 10.0.1.2 y 10.0.1.200.

También puede establecer otras opciones DHCP, por ejemplo fijar el tiempo por el que un ordenador cliente recibe una dirección IP válida, reservar direcciones IP específicas para ordenadores cliente concretos, etc.

Para obtener más información acerca de la forma de utilizar DHCP en la red, haga clic en el enlace siguiente.

### Temas relacionados

DHCP

Traducción de direcciones de red (NAT)