Start
Index

# Steuern der Qualität des Audio- und Video-Streaming

Wenn Ihr AirPort-Netzwerk bestimmte Audio- und Video-Streaming-Server umfasst oder andere Programme mit Multicast-Funktion verwendet, können Sie die Qualität der Übertragung steuern, indem Sie die Multicast-Rate festlegen.

## Gehen Sie wie folgt vor, um die Multicast-Rate festzulegen:

1. Öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm. Auf einem Computer mit Mac OS X ist es im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

2. Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und klicken Sie dann auf "Man. Konfiguration". Geben Sie ggf. das Kennwort ein.

3. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "AirPort" und klicken Sie dann auf "Drahtlos".

4. Klicken Sie auf "Optionen für drahtloses Netzwerk" und wählen Sie dann eine Rate aus dem Einblendmenü "Multicast-Rate" aus.

Wenn Sie für die Multicast-Rate einen hohen Wert angegeben haben, können nur die Clients im Netzwerk, die sich in Reichweite befinden und die von Ihnen festgelegte Geschwindigkeit erreichen, die übertragenen Daten empfangen.

Sie können die Multicast-Rate auf 1 MBit/Sek. festlegen, um die Reichweite Ihres Netzwerks über die Standardwerte zu erhöhen.