主页
索引

# 建立 AirPort 网络

使用“无线”面板来设置无线网络的选项。

## 无线选项包括：

- 设置无线模式以创建新的无线网络或扩展无线网络。

- 给网络命名。在运行 Mac OS X 的电脑上，此名称出现在菜单栏的 AirPort 状态菜单中；在运行 Windows 的电脑上，此名称出现在状态托盘中的无线网络图标上。

- 设置广播模式。为无线网络选取与加入网络的电脑兼容性最高的频率。

- 如果您希望使用 802.11b 或 802.11g 的电脑加入网络，请从“广播模式”弹出式菜单中选取“802.11n（兼容 802.11b/g）”。

- 如果您希望使用 802.11a 的电脑加入网络，请选取“802.11n（兼容 802.11a）”。

- 如果您只希望使用 802.11n 的电脑加入网络，请从“无线模式”弹出式菜单中选取“仅 802.11n (2.4GHz)”或“仅 802.11n (5 GHZ)”。

- 为网络选取一个频道。大多数情况下，虽然您可能想要为网络选取一个特定的频道，但使用自动设置是最有效的。如果您是在 5 千兆赫 (GHz) 的范围内使用“仅 802.11n”，则不能手动设定频道。

- 使用密码来保护网络。根据您要设置的基站以及将要加入网络的无线客户端电脑的功能，选取 “WEP（有线等效保密）”、“WPA（Wi-Fi 保护访问）”或“WPA2 个人级”、“WPA 或 WPA2 企业级”，或者选取“WEP（过渡安全网络）”。

- 设定附加的无线选项。点按“无线网络选项”以设定多址广播速率、发射功率或地区，创建封闭网络以及开启高抗干扰性。如果基站支持的话，而且您使用的是“仅 802.11n (5 GHz)”无线模式，则也可以选择使用宽频道，这些频道能够在网络中提供较高的数据吞吐量。

### 相关主题

AirPort 安全性

建立 AirPort 网络