Inicio
Índice

# Protección de la red inalámbrica mediante WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

La Utilidad AirPort admite dos modalidades WPA2: la modalidad Empresa, que usa un servidor RADIUS para realizar la autenticación de los usuarios, y la modalidad Personal, que no requiere un servidor RADIUS.

La modalidad Empresa está diseñada para redes de grandes dimensiones en las que hay un especialista dedicado a configurar y gestionar dicha red. Para poder configurar una red WPA Empresa, primero se debe configurar una conexión 802.1X. Las conexiones 802.1x requieren la utilización de un protocolo de autenticación, como TTLS, LEAP o PEAP. También necesitan un servidor de autenticación que administre las credenciales y los certificados de los usuarios de la red.

Para obtener información e instrucciones sobre cómo configurar una red WPA Empresa, haga clic en el enlace.

Cómo configurar una red WPA2 Empresa

La modalidad Personal está pensada para redes domésticas o de pequeñas empresas que pueden ser configuradas y gestionadas por la mayoría de los usuarios. Esta modalidad no requiere un servidor de autenticación independiente. Generalmente, los usuarios de este tipo de redes sólo deben introducir un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la red.

## Para configurar una red WPA2 Personal:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en AirPort de la barra de herramientas y, después, haga clic en Inalámbrica.

4. Seleccione “WPA/WPA2 Personal” en el menú local “Seguridad de la red inalámbrica” si desea que los ordenadores compatibles con WPA y WPA2 se unan a la red. Seleccione “WPA2 Personal” para que sólo los ordenadores compatibles con WPA2 se unan a la red.

5. Introduzca una contraseña ASCII de 8 a 63 caracteres ASCII.