Início
Índice remissivo

# Como configurar o controlo de acesso RADIUS

O serviço RADIUS (“Remote Authentication Dial-In User Service”, serviço de acesso telefónico para utilizadores com autenticação remota) é um protocolo cliente-servidor que permite o acesso remoto a servidores para autenticar utilizadores sem fios numa base de dados central, eliminando a necessidade de manter as informações do utilizador sobre cada dispositivo da rede.

Depois de o servidor RADIUS ter sido configurado (consulte a documentação fornecida com o servidor), abra o Utilitário AirPort, seleccione o dispositivo sem fios e seleccione Estação-base > Configuração manual. Digite a palavra-passe, se necessário. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Controlo de acesso".

O Utilitário AirPort encontra-se na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS X, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

## Para usar a autenticação RADIUS:

1. Seleccione "RADIUS" no menu instantâneo "Controlo de acesso por endereço MAC".

2. Seleccione "Predefinição" ou "Alternativa" no menu instantâneo "Tipo de RADIUS", consoante a configuração do servidor RADIUS.

3. Introduza o endereço IP e outros dados para o servidor RADIUS. Consulte o administrador do servidor RADIUS se não tiver a certeza quanto às informações a introduzir.

### Tópicos relacionados

RADIUS