Accueil
Index

# Configuration du protocole IPv6

IPv6 est une nouvelle version du protocole Internet Protocol (IP). À l’heure actuelle, le protocole IPv6 est utilisé principalement par certaines institutions du domaine de la recherche. La plupart des ordinateurs n’ont besoin ni de configurer, ni d’utiliser IPv6.

Le principal avantage d’IPv6 réside dans l’augmentation de la taille des adresses de 32 bits (pour la norme IPv4 actuelle) à 128 bits. Une taille d’adresses de 128 bits est suffisante pour prendre en charge un nombre considérable d’adresses. Le protocole permet ainsi l’utilisation de plus d’adresses ou de nœuds que ce qui est disponible à l’heure actuelle. IPv6 offre aussi plus de méthodes complémentaires pour configurer l’adresse et assurer une auto-configuration simplifiée.

Par défaut, IPv6 est configuré automatiquement et les réglages par défaut suffisent. Toutefois, si votre administrateur réseau ou votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) vous a spécifiquement indiqué de configurer IPv6 manuellement, ouvrez Utilitaire AirPort, sélectionnez le périphérique à configurer, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe. Cliquez sur Avancé dans la barre d’outils, puis sur IPv6.

Ouvrez Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

## Pour définir des options IPv6 manuellement :

1. Choisissez Hôte, Tunnel ou Routeur dans le menu local Mode IPv6, en fonction de la méthode qui vous a été indiquée.

2. Choisissez Manuellement dans le menu local Configurer IPv6, puis saisissez les informations fournies par votre FAI ou votre administrateur réseau.

### Rubriques connexes

IPv6