Início
Índice

# Como compartilhar sua conexão à Internet

Você pode configurar a estação base ou o Time Capsule para compartilhar um único endereço IP com todos os clientes da rede utilizando DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e NAT (Network Address Translation).

Se a sua estação base ou o Time Capsule utilizam PPPoE para conexão à Internet, ela já compartilha um único endereço IP utilizando DHCP e NAT.

## Para compartilhar sua conexão à Internet:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha da estação base, se necessário.

3. Clique em Internet na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Conexão à Internet.

4. Escolha “Compartilhar um endereço IP público” ou “Distribuir um intervalo de endereços IP” no menu local Compartilhamento da Conexão.

A ativação de DHCP e NAT através do compartilhamento de um endereço IP público ou da distribuição de um intervalo de endereços IP permite que a estação base ou o Time Capsule atribua dinâmica e automaticamente endereços IP a computadores cliente, o que simplifica a configuração TCP/IP de cada computador.

### Temas relacionados

DHCP

NAT (Network Address Translation)