Startpagina
Index

# Toegangscontrole via RADIUS instellen

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) is een client/serverprotocol waarmee servers op afstand draadloze gebruikers kunnen verifiëren op basis van een centrale database. Hierdoor is het niet nodig de gebruikersgegevens op elk apparaat in het netwerk op te slaan.

Nadat de RADIUS-server is geconfigureerd (zie de documentatie bij de server), opent u AirPort-configuratieprogramma, selecteert u uw basisstation en kiest u 'Basisstation' > 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in. Klik op 'AirPort' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Toegangscontrole'.

Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

## RADIUS gebruiken

1. Kies 'RADIUS' uit het venstermenu 'Toegangscontrole via MAC-adres'.

2. Kies 'Standaard' of 'Alternatief' uit het venstermenu 'RADIUS-type', afhankelijk van de configuratie van de RADIUS-server.

3. Voer het IP-adres en de overige gegevens voor de RADIUS-server in. Neem contact op met de beheerder van de RADIUS-server als u niet weet welke gegevens u moet invoeren.

### Verwante onderwerpen

RADIUS