Accueil
Index

# Configuration d’un pont

Vous pouvez désactiver le partage Internet pour permettre la création d’un pont entre les ordinateurs sans fil et les ordinateurs filaires du réseau. Lorsque les fonctionnalités de pont sont activées, les ordinateurs AirPort ont accès à tous les services du réseau Ethernet. Le périphérique sans fil ne fournit pas de services de partage Internet.

L’utilisation de la borne d’accès ou d’un disque Time Capsule comme pont peut permettre de régler les problèmes d’incompatibilité entre les fonctions de partage Internet du périphérique sans fil et le mode de connexion de votre FAI.

Si vous vous connectez à Internet via PPPoE, la configuration en tant que pont est impossible. En effet, lorsque votre borne d’accès utilise PPPoE, elle joue le rôle de routeur et distribue des adresses IP aux clients du réseau via les protocoles DHCP et NAT.

## Pour configurer votre périphérique sans fil en tant que pont :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort qui se trouve dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un Mac ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort sur un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez votre périphérique sans fil, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur Internet dans la barre d’outils, puis sur Connexion à Internet.

4. Choisissez « Désactivé (mode pont) » dans le menu local Partage de connexion.

### Rubriques connexes

DHCP

Traduction d’adresses réseau (NAT)