Início
Índice remissivo

# O que é que a luz intermitente significa?

A tabela a seguir descreve o comportamento da luz de estado das estações-base AirPort Extreme 802.11n, Time Capsule e AirPort Express. A luz de estado do AirPort Express nunca assume a cor azul.

Indicador luminoso do AirPort
Estado/descrição

Desligado

O dispositivo está desligado.

Verde intermitente

O dispositivo está a arrancar.

Se seleccionar "Intermitente em actividade" no menu instantâneo "Luz de estado" (no painel "Estação-base" das definições do AirPort no Utilitário AirPort), o indicador luminoso de estado poderá piscar verde para indicar a actividade normal.

Verde permanente

O dispositivo está ligado e a funcionar devidamente. Se seleccionar "Intermitente em actividade" no menu instantâneo "Luz de estado" (no painel "Estação-base" das definições do AirPort no Utilitário AirPort), o indicador luminoso de estado poderá piscar verde para indicar a actividade normal.

Âmbar intermitente

O dispositivo está a relatar um problema. Ver abaixo.

Âmbar permanente

O dispositivo está a concluir a sequência de arranque.

Âmbar e verde intermitentes

Pode ter ocorrido um problema no arranque. O dispositivo irá reiniciar-se e tentar novamente.

Azul permanente

O dispositivo está pronto a permitir que um cliente sem fios aceda à rede.

Para obter informações acerca do motivo pelo qual a luz fica âmbar intermitente, abra o Utilitário AirPort, seleccione o periférico e escolha “Configuração manual” no menu da estação-base. Digite a palavra-passe, se necessário, e clique em “Estado da estação-base” para apresentar informações acerca da luz intermitente.