Início
Índice remissivo

# Como configurar a função de impressão remota

Se a estação-base ou Time Capsule estiver ligada a uma rede Ethernet e lhe tiver ligado uma impressora USB compatível, os clientes na rede Ethernet podem imprimir para essa impressora. A isso chama-se impressão remota.

## Para activar a impressão remota:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em Impressoras na barra de ferramentas e certifique-se de que a impressora consta da lista.

Seleccione “Partilhar impressoras na rede WAN” para partilhar a impressora na porta WAN do dispositivo sem fios. Também pode partilhar a impressora pela Internet através do Bonjour.

### Tópicos relacionados

Como imprimir

Bonjour