Início
Índice

# Como configurar a rede AirPort

Utilize o painel Sem Fio para configurar opções para a sua rede sem fio.

## As opções do painel Sem Fio incluem:

- Ajuste do modo sem fio para criar uma nova rede sem fio ou para ampliar uma rede sem fio.

- Fornecimento de um nome à rede. Esse é o nome que aparece no menu de estado da AirPort na barra de menus de computadores que utilizam o Mac OS X e acima do ícone da rede sem fio na bandeja de estado de um computador com Windows.

- Configuração do modo de rádio. Escolha a freqüência de rede sem fio mais compatível com os computadores que irão conectar-se à sua rede.

- Se você espera que computadores que utilizam 802.11b ou 802.11g se conectem à sua rede, escolha “802.11n (compatível com 802.11b/g)” no menu local Modo de Rádio.

- Caso espere que os computadores utilizem 802,11a para conectar-se à sua rede, escolha “802.11n (compatível com 802.11a)”.

- Caso espere que os computadores utilizem somente 802.11n para conectar-se à sua rede, escolha “802.11n only (2.4GHz)” ou “802.11n only (5 GHZ)”.

- Escolha de um canal para a rede. Na maioria dos casos, o uso da configuração Automático é o mais eficiente, embora possa haver casos em que você queira escolher um canal específico para a sua rede. Caso esteja utilizando somente 802.11n, no intervalo de 5 gigahertz (GHz), não será possível definir os canais manualmente.

- Proteção com senha para a rede. Escolha WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) ou WPA2 Pessoal; WPA ou WPA2 Empresarial ou escolha WEP (Transitional Security Network), dependendo da estação base que se está configurando e dos recursos dos computadores clientes sem fio que se conectarão à rede.

- Configuração de opções sem fio adicionais. Clique em Opções da Rede Sem Fio para configurar o índice de transmissão múltipla, a potência ou a região da transmissão, para criar uma rede fechada e para ativar o sistema contra interferências. Se sua estação base for compatível e você estiver utilizando o modo de rádio somente 802.11n (5 GHz), também será possível selecionar a utilização de canais amplos, que fornecem maior saída de dados em sua rede.

### Temas relacionados

Segurança da AirPort

Como ajustar uma rede AirPort