Początek
Indeks

# Udostępnianie drukarki przez port Ethernet WAN

Jeżeli stacja bazowa lub Time Capsule została skonfigurowana do udostępniania drukarki za pomocą portu Ethernet WAN, komputery spoza sieci lokalnej będą mogły drukować na tej drukarce. Dla przykładu, będąc w pracy, możesz w ten sposób drukować na drukarce USB podłączonej do stacji bazowej w domu.

## Jak udostępniać drukarkę przez port Ethernet WAN?

1. Podłącz drukarkę USB do stacji bazowej AirPort lub Time Capsule.

2. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

3. Zaznacz urządzenie, które będzie udostępniało drukarkę, po czym kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”.

4. Kliknij w Drukarki w pasku narzędzi, a następnie zaznacz opcję „Udostępniaj drukarki przez sieć WAN”.