主页
索引

# 设置网桥

您可以关闭互联网共享以允许在网络的无线和有线电脑之间进行桥接。桥接开启后，启用了 AirPort 的电脑就有权访问以太网络上的所有服务。无线设备不提供互联网共享服务。

将基站或 Time Capsule 用作网桥可以解决无线设备的互联网共享功能与 ISP 的连接方式之间的不兼容性。

如果设备使用 PPPoE 连接到互联网，您不能将它设置为网桥。当基站使用 PPPoE 时，它起路由器的作用，并且给网络上使用 DHCP 和 NAT 的客户端分配 IP 地址。

## 若要将无线设备设置为网桥：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在 Mac 上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 请选择无线设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“互联网”，然后点按“互联网连接”。

4. 从“连接共享”弹出式菜单中选取“关闭（网桥模式）”。

### 相关主题

DHCP

网络地址转换 (NAT)