Startpagina
Index

# Een specifiek DHCP-adres voor een clientcomputer reserveren

U kunt instellen dat het 802.11n-basisstation of de Time Capsule een DHCP-adres reserveert voor een clientcomputer in het AirPort-netwerk. Als deze clientcomputers verbinding maken met het netwerk, wordt hieraan het door u ingestelde DHCP-adres toegewezen.

Bovendien moet het basisstation of de Time Capsule zijn ingesteld voor het toewijzen van IP-adressen aan clientcomputers in het netwerk via DHCP voordat u een DHCP-reservering kunt maken.

## DHCP-reserveringen instellen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'DHCP'.

4. Klik op de knop met het plusteken (+) onder de lijst 'DHCP-reserveringen' en volg de aanwijzingen op het scherm om een DHCP-adres te reserveren. U moet het MAC-adres weten van de clientcomputer waarvoor u het adres reserveert en u moet weten welk adres uit het DHCP-bereik u wilt reserveren.

### Verwante onderwerpen

DHCP