홈
인덱스

# 네트워크에 기본 호스트 설정하기

AirPort 네트워크에 있는 컴퓨터 한 대를 기본 호스트로 설정하면 이 컴퓨터가 인터넷에 노출되며 모든 인바운드 트래픽을 수신합니다. 이것은 AirPort 네트워크상의 컴퓨터를 사용하여 네트워크 게임을 플레이하거나 한 대의 컴퓨터로 모든 인터넷 트래픽을 라우팅하고자 할 때 유용할 수 있습니다.

베이스 스테이션 또는 Time Capsule은 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 및 NAT(Network Address Translation)을 사용하여 인터넷 연결을 공유하도록 설정해야 합니다.

## 기본 호스트로 컴퓨터를 설정하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 NAT를 클릭하십시오.

4. "기본 호스트 활성화"를 선택하고 IP 주소를 기본 호스트로 설정하려는 네트워크상의 컴퓨터에 지정하십시오. 기본 주소는 10.0.1.25입니다.

### 관련 주제

NAT(Network Address Translation)