Koti
Hakemisto

# Verkkoliikenteen ohjaaminen tietylle verkon tietokoneelle

Voit varmistaa, että pyynnöt reititetään verkossa olevalle WWW-, AppleShare- tai FTP-palvelimelle tai tietylle tietokoneelle määrittelemällä palvelimelle tai tietokoneelle staattisen IP-osoitteen ja antamalla AirPort-tukiasemalle tai Time Capsulelle porttitaulukkotietoja saapuvasta liikenteestä.

## Porttitaulukon määrittely:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse käyttöönotettava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa Lisävalinnat ja sitten Porttitaulukko.

4. Osoita lisäyspainiketta (+) ja valitse Palvelu-ponnahdusvalikosta palvelu (esimerkiksi Henkilökohtainen tiedostojako).

5. Syötä Yksityinen IP-osoite -kenttään palvelimen IP-osoite.

Jos haluat käyttää porttitaulukkoa, TCP/IP on määriteltävä käsin siinä koneessa, jossa on käytössä WWW-, AppleShare- tai FTP-palvelin.

### Tähän liittyvät aiheet

porttitaulukko

NAT