Początek
Indeks

# Zdalne łączenie się ze stacją bazową za pomocą PPP

Jeżeli korzystasz ze stacji bazowej dual Ethernet (Snow) lub AirPort Extreme z wewnętrznym modemem, a modem jest podłączony do linii telefonicznej, możesz zadzwonić do stacji bazowej ze zdalnego komputera i połączyć się z siecią AirPort.

Zdalne połączenie ze stacją bazową umożliwi dostęp do sieci AirPort, włączając w to dowolny komputer połączony z nią za pomocą Ethernetu. Jeżeli stacja bazowa jest połączona z Internetem za pomocą modemu DSL lub kablowego, możesz również połączyć się z Internetem.

## Jak skonfigurować zdalny dostęp do stacji bazowej?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz stację bazową i kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. W razie potrzeby wprowadź hasło dostępu do stacji bazowej.

3. Kliknij w Sieć, zaznacz Włącz dzwonienie PPP i kliknij w Konfiguruj.

4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, liczbę dzwonków przed odebraniem połączenia i inne ustawienia.

Ponieważ stacja bazowa została skonfigurowana do odbierania przychodzących połączeń, rozważ podłączenie do niej oddzielnej linii telefonicznej. Inne połączenia przychodzące z tej samej linii mogą powodować, że modem stacji bazowej AirPort będzie się rozłączał.

Uwaga:Jeżeli łączysz się z Internetem za pomocą modemu telefonicznego wbudowanego do stacji bazowej, nie możesz włączyć funkcji „Dzwonienie PPP”.