ホーム
索引

# WPA2 エンタープライズネットワークを設定する

WPA2 エンタープライズネットワークを設定するには、RADIUS サーバを設定して、ユーザ名、パスワード、ユーザ証明書などのネットワークユーザ資格情報を管理および検証する必要があります。RADIUS サーバを設定するときは、付属のマニュアルを参照してください。サーバを設定した後に、以下の手順に従って WPA2 エンタープライズネットワークを設定します。

## WPA2 エンタープライズネットワークを設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、「ワイヤレス」をクリックします。

4. 「ワイヤレスセキュリティ」ポップアップメニューから、設定しているベースステーション、およびネットワークに接続するワイヤレス・クライアント・コンピュータの互換性に応じて、「WPA／WPA2 エンタープライズ」または「WPA2 エンタープライズ」を選択します。

5. 「RADIUS を構成」をクリックし、プライマリ RADIUS 認証サーバとセカンダリー RADIUS 認証サーバの IP アドレス、共有シークレット（またはパスワード）、およびポートを入力します。

### 関連トピック

WPA（Wi-Fi Protected Access）