Startsida
Index

# Ställa in RADIUS-behörighetsstyrning

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) är ett klient-/serverprotokoll som gör det möjligt för fjärranslutningsservrar att autentisera trådlösa användare mot en central databas, vilket gör att det inte behöver finnas uppgifter om användarna på varje enhet i nätverket.

När RADIUS-servern är inställd (se dokumentationen som följde med servern) öppnar du AirPort-verktyg. Markera din trådlösa enhet och välj Basstation > Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs. Klicka på AirPort i verktygsfältet och sedan på Behörighetsstyrning.

AirPort-verktyg finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

## Så här använder du RADIUS-autentisering:

1. Välj RADIUS från popupmenyn MAC-adressbehörighetsstyrning.

2. Välj Förval eller Alternativ från popupmenyn ”RADIUS-typ” beroende på hur RADIUS-servern är inställd.

3. Ange IP-adressen och övrig information för RADIUS-servern. Hör efter med RADIUS-serveradministratören om du är osäker på vilka uppgifter du ska ange.

### Relaterade ämnen

RADIUS