Início
Índice remissivo

# Como configurar IPv6

O IPv6 é uma nova versão do Protocolo de Internet (IP). Actualmente, o IPv6 é utilizando principalmente por algumas instituições de investigação. A maioria dos computadores não precisa de configurar ou usar o IPv6.

A principal vantagem do IPv6 é que aumenta o espaço de endereços de 32 bits (a actual norma IPv4) para 128 bits. O espaço de endereços de 128 bits é suficiente para suportar um elevado número de endereços e considera mais endereços ou nós do que estão actualmente disponíveis. O IPv6 também proporciona mais alternativas de configuração dos endereços e simplifica a autoconfiguração.

Por predefinição, o IPv6 é configurado automaticamente, sendo as definições predefinidas suficientes. Contudo, se o seu administrador da rede ou fornecedor de acesso à Internet (ISP) lhe tiver indicado especificamente que deve configurar IPv6 manualmente, abra o Utilitário AirPort, seleccione o dispositivo que está a configurar e, em seguida, clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário. Clique em "Avançadas" na barra de ferramentas e, de seguida, em "IPv6".

O Utilitário AirPort encontra-se na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS X, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

## Para configurar manualmente as opções do IPv6:

1. Seleccione Host, Túnel ou Router no menu instantâneo "Modo IPv6", dependendo do método que lhe foi recomendado.

2. Seleccione “Manualmente” no menu instantâneo “Configurar IPv6” e digite as informações que o ISP ou administrador de rede lhe forneceu.

### Tópicos relacionados

IPv6