Startsida
Index

# Ställa in NAT-alternativ på basstationen eller Time Capsule

Du ställer in NAT-alternativ (Network Address Translation) för en trådlös AirPort-enhet genom att öppna inställningarna för enheten, klicka på Internet och kontrollera att enheten ställts in för delning av en allmän IP-adress på popupmenyn Anslutningsdelning. Klicka sedan på NAT.

## NAT-alternativ innefattar:

- Aktivera förvald värd: En förvald värd är en dator i nätverket som är öppen mot Internet och tar emot all inkommande trafik. Det kan vara praktiskt att använda en förvald värd om du använder en dator i AirPort-nätverket till att spela nätverksspel, eller om du vill att all Internettrafik ska dirigeras via en enda dator.

- Aktivera NAT-portkopplingsprotokoll: NAT-PMP (NAT Port Mapping Protocol) är ett Internet Draft från IETF (Internet Engineering Task Force) och är ett alternativ till det vanliga UPnP-protokollet (Universal Plug and Play) som många NAT-routrar använder sig av. Med NAT-PMP kan en dator i ett privat nätverk (bakom en NAT-router) automatiskt ställa in routern så att den tillåter att klienter utanför det privata nätverket kontaktar den datorn.

  I protokollet ingår även en metod för att hämta den allmänna IP-adressen till en NAT-gateway, så att en klient kan ge IP-adressen och portnumret till de som vill kommunicera med den. Det här protokollet används i Apples aktuella produkter, t.ex. i Mac OS X 10.4 Tiger, nätverksprodukterna AirPort Extreme och AirPort Express, Time Capsule, samt Bonjour för Windows.

Om du vill ställa in NAT-alternativ måste basstationen eller Time Capsule vara inställd på att dela sin Internetanslutning via DHCP och NAT.

### Relaterade ämnen

NAT (Network Address Translation)

portkoppling