ホーム
索引

# RADIUS アクセス制御を設定する

RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）は、リモート・アクセス・サーバを使ってワイヤレスユーザを中央データベースと照合して認証するためのクライアント／サーバプロトコルです。これによって、ネットワーク内の各装置でユーザ情報を管理する必要がなくなります。

RADIUS サーバを設定（サーバに付属のマニュアルを参照してください）した後に、「AirMac ユーティリティ」を開き、ワイヤレス装置を選択して、「ベースステーション」＞「手動設定」と選択します。必要に応じて、パスワードを入力します。ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、「アクセス制御」をクリックします。

「AirMac ユーティリティ」は、Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

## RADIUS 認証を使用するには：

1. 「MAC アドレスアクセス制御」ポップアップメニューから「RADIUS」を選択します。

2. 「RADIUS のタイプ」ポップアップメニューから、RADIUS サーバの設定方法に応じて「デフォルト」または「代替」を選択します。

3. RADIUS サーバの IP アドレスなどの情報を入力します。入力する情報が分からない場合は、RADIUS サーバの管理者に確認してください。

### 関連トピック

RADIUS