Inizio
Indice

# Configurare un bridge

Puoi disattivare la condivisione Internet e consentire un bridging tra i computer wireless e quelli cablati del network. Con il bridging abilitato, i computer AirPort hanno accesso a tutti i servizi del network Ethernet. Il dispositivo wireless non fornisce servizi di condivisione Internet.

Utilizzando la base o Time Capsule come bridge puoi risolvere le incompatibilità tra le caratteristiche di condivisione Internet del dispositivo wireless e il metodo di connessione del tuo Internet Provider.

Se ti colleghi a Internet con PPPoE, puoi configurare il dispositivo come bridge. Quando la base utilizza PPPoE, funziona come router e distribuisce gli indirizzi IP ai client sul network utilizzando DHCP e NAT.

## Per configurare il dispositivo wireless come bridge:

1. Apri Utility AirPort. Nei computer Macintosh, Utility AirPort si trova nella cartella Utility della cartella Applicazioni. Mentre nei computer con sistema operativo Windows, si trova in Start > Programmi > AirPort.

2. Seleziona il dispositivo wireless, quindi fai clic su Impostazione manuale. Se necessario, inserisci la password.

3. Fai clic su Internet nella barra degli strumenti, quindi su Connessione Internet.

4. Scegli "Disattivato (modalità bridge)" nel menu a comparsa Condivisione documenti.

### Argomenti correlati

DHCP

NAT (Network Address Translation)