ホーム
索引

# クライアントコンピュータに特定の DHCP アドレスを割り当てる

AirMac ネットワーク上のクライアントコンピュータに特定の DHCP アドレスを予約するように 802.11n ベースステーションまたは Time Capsule を設定できます。これらのクライアントがネットワークに接続すると、ベースステーションまたは Time Capsule はそれらのクライアントに常に同じ DHCP アドレスを割り当てます。

DHCP の予約を設定する前に、DHCP を使ってネットワーク上のクライアントコンピュータに IP アドレスを割り当てるようにベースステーションまたは Time Capsule を設定する必要があります。

## DHCP の予約を設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「インターネット」をクリックしてから、「DHCP」をクリックします。

4. 「DHCP の予約」リストの下にある「追加」（＋）をクリックし、画面に表示される指示に従って DHCP アドレスを予約します。アドレスを予約するクライアントコンピュータの MAC アドレスを調べておく必要があります。また、DHCP 範囲のアドレスから予約したいアドレスを決めておく必要があります。

### 関連トピック

DHCP