홈
인덱스

# 베이스 스테이션 모뎀을 사용하여 인터넷에 연결하기

내장 모뎀이 있는 베이스 스테이션과 ISP와 다이얼업 계정을 가지고 있다면, 표준 전화선에 베이스 스테이션 모뎀 포트를 연결하고 PPP를 사용하여 인터넷에 연결할 수 있습니다.

AirPort 유틸리티를 사용하기 전에 계정 정보를 준비해두는 것이 좋습니다.

## 다음 정보가 필요할 수 있습니다.

- ISP 계정 이름(사용자 이름) 및 암호

- ISP의 다이얼업 모뎀 전화 번호

- TCP/IP를 수동으로 구성하는지 PPP를 사용하는지 여부

- IP 주소(수동 구성만)

- DNS(Domain Name System) 서버 주소

모뎀을 클릭하여 연결을 해제하기 전에 모뎀의 대기 시간, 국가 코드 및 기타 옵션과 같은 모뎀 옵션을 설정하십시오.