Inicio
Índice

# Su la red AirPort experimenta interferencias

Si en su escuela u oficina se utilizan varias redes AirPort y una de ellas sufre interferencias, es posible que deba cambiar el canal que utiliza dicha red.

Por omisión, cuando se conecta la estación base o Time Capsule, el software AirPort selecciona automáticamente el mejor canal disponible. Si la estación base o Time Capsule presentan problemas de interferencias, pruebe a cambiar el canal que esté utilizando.

Si usa AirPort Extreme en el intervalo de 5 gigahercios (GHz), no podrá cambiar los canales que utilice.

## Para cambiar el canal de una red a 2,4 GHz:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña de la estación base.

3. Haga clic en AirPort de la barra de herramientas y, después, haga clic en Inalámbrica.

4. A continuación, seleccione un nuevo canal en el menú local Canal.

Los dispositivos inalámbricos próximos deben estar separados por al menos cinco canales. Por ejemplo, si el dispositivo A está ajustado en el canal 1, el B debe estarlo en los canales 6 a 11.

Los ordenadores de la red AirPort sintonizan automáticamente el canal que usa el dispositivo. Si cambia el canal del dispositivo, tendrá que cambiar de canal en los ordenadores conectados a la red inalámbrica.

### Temas relacionados

Interferencia