Startsida
Index

# Nyheter i AirPort

På den här sidan kan du läsa om nya funktioner i AirPort. Om du vill veta mer om hur du ställer in en AirPort Extreme-basstation, AirPort Express eller Time Capsule klickar du på startsideknappen ovan, så kommer du tillbaka till huvudsidan i AirPort Hjälp.

Time Capsule och AirPort Extreme med simultana dubbelband

Nya AirPort Extreme och Time Capsule baseras på IEEE:s utkast till 802.11n-specifikationen med MIMO-teknik (multiple-input multiple-output). Båda enheterna innehåller flera antenner för att ge maximal hastighet och räckvidd. Du kan överföra data i hastigheter som är upp till fem gånger snabbare jämfört med 802.11g. Dessutom får du mer än dubbla räckvidden jämfört med den trådlösa 802.11g-standarden, vilket ger täckning i hela hemmet, klassrummet eller det lilla kontoret.

Den nya AirPort Extreme-basstationen och Time Capsule baseras på nätverksteknik med dubbelband som fungerar samtidigt i frekvenserna 2,4 GHz och 5 GHz. När du ställer in AirPort Extreme eller Time Capsule skapar den två höghastighets Wi-Fi-nätverk: ett 2,4 GHz-nätverk för enheter med 802.11b, 802.11g och 802.11n, t.ex. iPhone, iPod touch och äldre datorer och ett 5 GHz-nätverk för enheter med 802.11n och 802.11a, exempelvis nyare datorer och Apple TV.

Och de är 100 % bakåtkompatibla, så Mac- och PC-datorer som har trådlösa kort av typerna 802.11a, 802.11b, 802.11g eller 802.11n som följer IEEE:s specifikationsutkast kan ansluta till ett trådlöst AirPort-nätverk. Dessutom fungerar de perfekt med AirPort Express för trådlös musikströmning och annat. AirPort Extreme-basstationen och Time Capsule har ytterligare tre 10/100/1000 Ethernetportar, så du slipper skaffa en separat router till nätverket.

AirPort Extreme▸

Ställa in ett gästnätverk och dela Internetanslutning

Du kan skapa ett gästnätverk i hemmet eller på kontoret, med eller utan lösenordsskydd, som endast ger tillgång till Internet för trådlösa enheter som datorer, iPhone, iPod touch och Apple TV. Med ett nätverk för vänner får trådlösa klienter ansluta till Internet utan att de kommer åt ditt privata nätverk. När du ställer in ett gästnätverk reserveras en del av din Internetanslutning för gäster. Om delningstjänster har aktiverats på klientdatorerna kan gästerna även kommunicera med varandra.

Ställa in ett gästnätverk▸

Dela en USB-hårddisk eller -skrivare med alla i nätverket

Du kan ansluta en USB-hårddisk till din AirPort Extreme-basstation eller Time Capsule så att alla i nätverket kan säkerhetskopiera, lagra och dela filer. Du kan också ansluta en USB-skrivare, eller en USB-hubb som du sedan ansluter en hårddisk och en skrivare till, så att alla i nätverket kan använda dem.

Om du har en Time Capsule behöver du inte ansluta en extern USB-hårddisk eftersom Time Capsule redan innehåller en intern AirPort-hårddisk. Om du har Mac OS X Leopard (10.5.1 eller senare) kan du ställa in Time Capsule som hårddisk för säkerhetskopiering och använda Time Machine till att säkerhetskopiera alla Mac-datorer i nätverket som använder Mac OS X Leopard.

delade USB-enheter▸

Ställ in nätverket snabbt med det nya programmet AirPort-verktyg

AirPort-verktyg kombinerar enkelheten hos AirPort Inställningsassistent med kraften hos AirPort Administratörsverktyg i ett enda program. AirPort-verktyg är enklare att använda, du styr alla programfunktioner med samma program. Hanteringen av flera basstationer är förbättrad och innehåller funktioner för klientövervakning och loggning. Med AirPort-verktyg kan du aktivera gästkonton som slutar gälla efter en viss tid, för tillfällig anslutning till nätverket, så att du slipper lämna ut nätverkslösenordet till besökare i hemmet eller på kontoret. Du kan också skapa konton med tidsbegränsningar med hjälp av föräldrakontrollen. Den här versionen av AirPort-verktyg stöder IPv6 och Bonjour så att du kan annonsera nätverkstjänster som utskrifter och delning av en hårddisk via WAN-porten.

AirPort-verktyg▸