ホーム
索引

# コンピュータの IP アドレスの有効期間を設定する

ある IP アドレスがお使いの AirMac ネットワークの 1 つのコンピュータで有効である期間を制御するときは、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）のリース期間を設定します。

## DHCP リース期間を設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「インターネット」をクリックし、「接続共有」ポップアップメニューから「パブリック IP アドレスを共有」または「IP アドレスの範囲を割り当てる」を選択してから、「DHCP」をクリックします。

4. 「DHCP リース」フィールドに数字を入力し、ポップアップメニューから「分」、「時間」、または「日」を選択します。

リース期間を非常に短くすれば、利用できる IP アドレスよりも多くのコンピュータがあるようなネットワークを、DHCP で動的に再構成できます。

DHCP の予約を設定している場合は、リストにあるコンピュータの DHCP リースの期限が切れても、新しい DHCP アドレスは割り当てられません。

### 関連トピック

DHCP