Início
Índice

# Como conectar-se à Internet utilizando PPPoE

Alguns provedores de acesso à Internet por modem e a cabo requerem o uso do Protocolo Ponto a Ponto sobre Ethernet (PPPoE) para conexão à Internet.

Caso você esteja utilizando um modem DSL ou um modem a cabo, verifique se ele está conectado ao telefone ou à tomada do cabo e à porta da rede de longa distância (WAN) de seu dispositivo sem fio antes de configurar sua estação base.

Abra o utilitário AirPort, selecione o dispositivo que está configurando e clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário. Clique em Internet na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Conexão à Internet. No menu local Conectar Utilizando, escolha PPPoE.

O Utilitário AirPort está localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um Mac e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

## Para configurar sua estação base para utilizar PPPoE:

1. Digite o nome de usuário, a senha e todas as outras informações que seu provedor de acesso à Internet forneceu.

   Quando você configura a sua estação base ou o seu Time Capsule para conectar-se usando PPPoE, o dispositivo recebe automaticamente um endereço IP de seu ISP e utiliza DHCP e NAT para compartilhar essa conexão IP com os computadores de sua rede sem fio.

2. Escolha Sempre Ativado, Automático ou Manual no menu local Conexão.

- Se você escolher Sempre Ativado, seu dispositivo sem fio permanece conectado ao modem e à Internet, desde que o modem esteja ativado.

- Se você escolher Automático ou Manual no menu local Conexão, terá que escolher um incremento, como “10 minutos” no menu local “Desconectar se inativo”. Caso não se utilize um aplicativo de Internet após decorrido o período de tempo, ocorrerá a desconexão da Internet.

- Se você escolher Automático, seu dispositivo sem fio se conectará ao modem e este se conectará à Internet quando você utilizar um aplicativo que necessite um conexão à Internet, tal como um aplicativo de e-mail, mensagens instantâneas ou web.

- Se você escolher Manual, terá de conectar o modem à Internet sempre que utilizar um aplicativo que requeira uma conexão à Internet.

3. Clique em Atualizar para redefinir o dispositivo sem fio com esses novos ajustes.

Se o navegador da web relatar um erro de conexão quando você acessar a Internet, aguarde até que o computador esteja conectado à rede AirPort e verifique se a rede está conectada à Internet.

Para verificar as conexões, utilize o ícone de estado da conexão sem fio da barra de menus em um Mac e o ícone de rede sem fio da bandeja de estado de um computador com Windows.

### Temas relacionados

Como configurar um dispositivo sem fio AirPort

PPPoE